Ausschreibungstext: Portal SG 42

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

Einsatzgebiet: Innen- und Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Einkaufswagen, Handhubwagen, PKW etc., rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 11.900 kg pro 80 cm² (ruhende,

verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; mit Kratzkanten; geräuschgedämmt

Gummiprofile: längsgerieft; Aluminium-Profilkanten überdeckt; hochwertige Materialmischung; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 9 nach DIN 51130

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe: 42 mm

Stababstand: 4 oder 6 mm

Bei Stababstand von 4 mm auch für automatische Drehtüranlagen gemäß DIN 18650-1 geeignet.

Passende Winkelrahmen 45 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Stababstand:

(\_) 4 mm

(\_) 6 mm

Maße:

Stablänge (Breite):'..........'mm

Gehtiefe:'..........'mm

Hersteller/Typ: ARWEI Portal SG 42

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de